Zaproszenie do złożenia oferty

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ponownie ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z przebudową sieci wodociągowej 
Nazwa i dane kontaktowe Zamawiającego:
Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235, 
08-110 SIEDLCE (adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE)
NIP 821-20-87-145       REGON  007015915-05395
Biuro Zarządu tel. 608583825,  www.zlotepiaskisiedlce, 
mail: biuro@zlotepiaskiesiedlce.pl,  rodzlotepiaskisiedlce@pzd.pl
Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na realizacji zadania:
· Montaż zasuwy żeliwnej fi 80 do istniejącej sieci 3"	           szt.	1
· Montaż łącznika  rurowo-kołnierzowego RK DN80 	           szt.	2
· Montaż nawiertki żeliwnej 110/50  z zasuwą i obudową	szt.	5
· Montaż nawiertki żeliwnej 110/40	                                           szt.	7
· Montaż trójnika PE 32/40/32	                                           szt.	7
· Montaż trójnika PE 63/63/63	                                           szt.	11
· Montaż trójnika PE 63/25	                                                      szt.	122
· Montaż nasuwki PE 63	                                                      szt.	17
· Montaż trójnika PE 25/32/25	                                           szt.	14
· Siec wodociągowa z PE 32	                                           szt.	30
· Siec wodociągowa z PE 25	                                           szt.	660
· Sieć wodociągowa z rur PE fi 63 mm	                                szt.	1344
· Złączka prosta PE fi 63	                                                      szt.	11
· Montaż zaślepki PE fi 63	                                                      szt.	7
· Montaż kolan przejściowych fi 25/3/4'' g.w.	                      szt.	150
· Montaż  rur stalowych, ocynkowanych fi 20mm 	                      m	177
· Montaż zaworów czerpalnych fi 20mm ze złączką do węża	szt.	150
· Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obsługą geodezyjną	                                                                            km	1,054
· Wykopy liniowe z wydobyciem urobku łopatą	                      m3	55
· Wykopy liniowe wykonywane na odkład koparką	           m3	582
· Zasypywanie wykopów ręcznie	                                            m3	56
· Zasypywanie wykopów spycharkami	                                 m3	582
· Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi	           m3	582
· Oznakowanie i profilowanie 0,100*2*0,10	                      m2	500	
· Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o frakcji 4-31 mm z zagęszczeniem i wałowaniem grubości 10 cm	                                           m2	500

Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót:

1. Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.); w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych;
2. Głębokość wykopów i posadowienia rurociągu nie przekroczy 1 metra;
3. Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej obejmujące wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu;
4. Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” 
w Siedlcach po uzgodnieniu z Kierownikiem Biura ROD.


Ogólne warunki zamówienia:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu robót w formie aneksu do umowy.
2. Zamawiający informuje, że mogą wystąpić utrudnienia w realizacji zakresu przedmiaru robót w związku z tym, że szerokość części alei ogrodowych może nie przekraczać 3 metrów. Mogą także nastąpić kolizje z podziemną siecią elektryczną, wodociągową oraz melioracją. Zamawiający dopuszcza alternatywny sposób wykonawstwa (np. przewiert sterowany). Zawarcie w ofertach wszelkich klauzul z tym związanych będzie oznaczało brak profesjonalizmu wykonawcy co będzie miało wpływ na ocenę oferty pod względem jakości.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
4. Wykonawca przedstawi aktualny odpis o prowadzeniu działalności gospodarczej.
5. Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy.
6. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 września 2026 r.
7. Gwarancja na wykonane prace minimum 24 miesięcy od dokonania odbioru robót.
8. Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
9. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
10. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
12. Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kryterium oceny ofert:

a) Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 50 %;
b) Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 15%;
c) Jakość wykonanych robót – 20%;
d) Gwarancja – kryterium długości udzielonej gwarancji na wykonanie robót – 15%.

Oferty prosimy przesyłać na adres email: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl,, rodzlotepiaskisiedlce@pzd.pl lub w Biurze Zarządu przy ulicy Przymiarki 70 w godzinach jego pracy, w tytule wiadomości należy wpisać: PRZETARG NA WODOCIĄG. Oferty należy składać do dnia 30.07.2026 roku do godziny 1200.
Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
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